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W celu korzystania z tego produktu prawidłowo i bezpiecznie, proszę postępować zgodnie z treścią instrukcji.
Zastrzegamy, że statyw elektryczny ma zastosowanie wyłącznie do monitorów interaktywnych 55-86 cali.
Maksymalne obciążenie statywu do 100kg.

Wersja 1.0



Informacje dotyczące bezpieczeństwa


Instalator:
Przed rozpoczęciem instalacji przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa, zapisy odnoszące się do montażu oraz pozostałą część niniejszej instrukcji produktu. Nieprzeczytanie, niezrozumienie i nieprzestrzeganie wszystkich zapisów instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała, uszkodzenie sprzętu!
Użytkownik:
Prosimy  o uważne  zapoznanie się z poniższymi  informacjami dotyczącymi    bezpieczeństwa  i  instrukcją obsługi przed użyciem statywu. 

Bezpieczeństwo elektryczne
Podłącz urządzenie tylko do prawidłowo  uziemionego  gniazdka. Upewnij się, że urządzenie  może być natychmiast odłączone od gniazdka elektrycznego.  
Używaj urządzenia tylko w pomieszczeniach, chroń urządzenie przed  wodą  i  innymi  płynami.   
Przecieraj  urządzenie tylko  suchą  szmatką.   
Nie otwieraj  podnośnika.   RYZYKO  PORAŻENIA  PRĄDEM.   Wewnątrz nie ma części  nadających się do serwisowania.    
W przypadku awarii odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i wezwij  upoważnionego serwisanta  technicznego.  
Odłącz wtyczkę sieciową przed  przeniesieniem produktu.  
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:  Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka    elektrycznego.    
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informacje dotyczące bezpieczeństwa


Bezpieczeństwo mechaniczne
Zawsze upewniaj się, że droga ruchu, którą zamierzasz pokonać z urządzeniem jest pozbawiona przeszkód i utrudnień.
Przed przesunięciem  urządzenia  w  górę  lub  w dół  należy zachowaj co najmniej odległość 20 cm /  7,9  cala  od  jakiejkolwiek  części  urządzenia.
Urządzenie może działać tylko na kołach, stojąc na równym i stabilnym podłożu. 
Istnieje ryzyko upadku w przypadku korzystania lub poruszania się z urządzeniem po nierównych powierzchniach. Upadek urządzenia może spowodować poważne uszkodzenia ciała, zaleca się ostrożność podczas korzystania z urządzenia.
Dla zachowania równowagi zaleca się przesuwanie urządzenia w możliwie jak najniższej pozycji wysięgnika.
Nie przesuwaj statywu naciskając na wysięgnik lub szybę monitora interaktywnego.
Dół monitora interaktywnego nie powinien być niżej niż 0,85 metra od podłoża po zainstalowaniu.
Utrzymaj palce oraz inne części ciała z dala od niebezpiecznych ruchomych części urządzenia.
Przekroczenie      ładowności    może  spowodować  poważne  obrażenia  ciała  lub  uszkodzenie  sprzętu!   Obowiązkiem instalatora jest upewnienie się,  że łączna  waga  wszystkich  akcesoriów  i    wyposażenia  przymocowanego do produktu nie przekracza   maksymalnego  obciążenia    220  lbs  /  100 Kg. Przekroczenie tej wagi może spowodować niestabilność powodując przewrócenie się, co może grozić  śmiercią  lub  poważnymi  obrażeniami! Funkcja regulacji  wysokości tego statywu nie będzie działać  prawidłowo,  jeśli  waga  przekroczy  podane  maksymalne obciążenie.
Instalacja,  konserwacja  i  demontaż sprzętu  powinny  być  wykonywane  przez  przeszkolony  i    wykwalifikowany personel.

Przeznaczenie produktu:    
Produkt  przeznaczony  jest    do  montażu    i  regulacji  wysokości  monitorów interaktywnych.
Produkt jest przeznaczony  do  użytku w pomieszczeniach  ogólnodostępnych, biurach lub salach konferencyjnych,  w temperaturze  od  0  do  40  °C. Upewnij    się,  że  środowisko  wewnętrzne  jest  suche lub chłodne. Normalna  wilgotność  robocza  wynosi  10% ~ 90% RH.  Nie używaj tego  produktu  na zewnątrz.
Produkt  jest  przeznaczony do stosowania przez osoby dorosłe; dzieci  w wieku poniżej 16 lat    powinny stosować  produkt wyłącznie  pod nadzorem osoby dorosłej.    
Cykl pracy: 6 min wł. / 30 min  wył.  Elektryczne silniki są  przeznaczone  do przerywanego użytkowania,  ciągłe  lub  przedłużone  użytkowanie    (ponad    6  minut)    spowoduje  przegrzanie,  a system  bezpieczeństwa wyłączy silnik, jeśli tak się stanie, pozwól silnikom  ostygnąć przez co najmniej  30  minut. System automatycznie powróci do  normy po ochłodzeniu silników.  

Kontakt serwisowy: 
VIDIS S.A.
Logistyczna 4; 53-040
Bielany Wrocławskie
tel: 71 33 880 20
e-mail: serwis@vidis.pl
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Części
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	M8*25
	17pcs
	
[image: ]
	a

	6mm
	1pcs
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	Ø20*Ø12.5
	5pcs
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	M4*8
	7pcs
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	KM10*25
	5pcs
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	Śruby

M5*16
	5pcs

3pcs
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Etapy montażu








b
3
a
Klucz nie jest częścią zestawu
2
  !
Upewnij się, że    śruby  są  dokręcone.
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c
Zablokuj   koła
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Upewnij się, że    śruby  są  dokręcone.

Montaż Kroki
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! 	Upewnij się,  że    śruby  są  dokręcone.
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Konkretne  otwory montażowe  można    regulować  w zależności od rzeczywistych potrzeb, odnoszą się do  wysokości  montażowej monitora interaktywnego.
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	Nie.
	Elementy
	Opis funkcji

	1
	Góra
	Kontroluje wysokość statywu

	2
	Doł
	Kontroluje wysokość statywu 

	
3
	
Interfejs USB
	Za pomocą kabla  USB  (H),  podłącz  monitor    interaktywny  

	4
	Interfejs pilota
	Połącz statyw z pilotem      (F)

	5
	Lampka kontrolna
	Tryb gotowości: czerwony; Praca:  niebieski



UWAGA:
Po uruchomieniu statywu i usłyszeniu sygnału dźwiękowego statyw jest gotowy do użytku.

Pilot 
1. Podłącz pilot do interfejsu panelu sterowania wysięgnika.    
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Kontrola Tryb




2. Na panelu sterowania znajdują się dwa przyciski odpowiadające klawiszowi Góra i Dół w Panelu sterowania.  
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Oprogramowanie monitora interaktywnego Avtek
Krok 1:  Upewnij się, że monitor jest podłączony ze statywem elektrycznym za pomocą kabla USB i kabla zasilającego.


H
Ja

Kontrola Tryb
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Włącz monitor interaktywny, na pasku bocznym przycisk sterowania statywu.
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	Nie.
	Elementy
	Opis funkcji

	1
	Góra
	Kontroluje wysokość statywu

	2
	Dół
	Kontroluje wysokość statywu 

	3
	Klawisz pamięci 1
	Przenieś do bazowej wysokości 1, dłuższe przytrzymanie przycisku pozwala zapamiętać wysokość dla klawisza pamięci 1

	4
	Klawisz pamięci 2
	Przenieś do bazowej wysokości 2, dłuższe przytrzymanie przycisku pozwala zapamiętać wysokość dla klawisza pamięci 2
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Motorized stand
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